

Двухполосная заэкранная АС серии ScreenArray®

2 полосная SceenArray®

SPECSHEET

Основные характеристики:

• Двухполосные заэкранные АС нового поколения ScreenArray® были созданы для достижения максимальной мощности, увеличенной зоны покрытия, а также минимального уровня искажений при звучании.

• В С221 2409H используется тот же ВЧ динамик, что и в 7 серии студийных мониторов

• 12” основание корпуса АС обеспечивает малую установочную глубину

• Продвинутый пассивный кроссовер в сочетании с цифровым процессором усилителя позволяет достичь высокоточного воспроизведения и отклика АС

• АС разработана для малых, и также VIP залов c расстоянием в 52' (16м)

Описание:

Заэкранные АС 200 серии сочетают в себе самые последние технические достижения JBL в сочетании с малой установочной глубиной и доступной ценой легко позволяют улучшить звучание в небольших или средних кинотеатрах. C211 имеет глубину в 12", идеальный вариант для маленьких кинозалов, позволяющий сэкономить пространство. В системе C211 используется тот же ВЧ драйвер, что и в студийных мониторах 7 серии, что по достоинству оценили ведущие мировые киностудии, ваш зритель с наслаждением погрузится в атмосферу непревзойденного и подлинного звучания, находясь на любом месте, как задумывали создатели. С максимальным расстоянием до экрана в 16 м (52'), модель C211 создана специально для малых и средних кинотеатров, а также VIP залов.

Cпецификации

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система |  |  | | Компоненты | |  | |
| Частотная Характеристика (-10 дБ): | 35Гц – 18кГц |  | НЧ: | | 1 x M115-8A | |
| AES Номинальная мощность: | 300Вт |  | ВЧ: | | 1 x 2409H-2 (новый) | |
| Свободная чувствительность поля: | 100 дБ |  | Корпус | |  | |
| Максимальный уровень звукового давления: | 124 дБ |  | Размеры (В x Ш x Г) – дюймы | | 31 x 40 x 12 | |
| Угол покрытия по горизонтали (-6дБ): | 100 ° |  | Размеры (В x Ш x Г) - см | | 78.74 x 101.6 x 30.48 | |
| Угол покрытия по вертикали (-6дБ): | 40 ° |  | | | | |
| Частота кроссовера: | 1.8кГц |
| Номинальное сопротивление: | 8 Ом |
| Входные разъемы: | винтовые зажимы/клеммы |
| Расстояние до  последнего ряда (м)  рядаhzl(м (M) | 16 |
| Расстояние до  последнего ряда (фут) | 52 |

 Двухполосная заэкранная АС ScreenArray®

2 полосная SceenArray®

SPECSHEET

Размеры

48]



|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 12 [30. | |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 40 [101.6] |  |
|  |  |

74]



|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 31 [78. | |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 40 [101.6] |  |
|  |  |

Размеры: дюймы [см]

© 2017 Harman International Industries, Incorporated | 8500 Balboa Blvd. Northridge, CA 91329 USA | [www.jblpro.com](http://www.jblpro.com) | Part# • 3/17